NAZWA ZAMÓWIENIA**:****Zakup sprzętu, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do realizacji projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu w XXI wieku – podniesienie jakości edukacji w Gminie Biała”**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część 2**

Dostawa monitorów

Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa wydatku/ cechy/parametry** | **Jednostka miary** | **Ilość** | **Wypełnia Wykonawca określenia czy przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz czy spełnia/nie spełnia warunku przez  zaznaczenia SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA (niepotrzebne skreślić)** |
| 1. | Monitor interaktywny | *Monitory:*  *Ekran min 86', LED,* 3840 x 2160px,  *matowy, dotykowy*  *Złącza: HDMI, USB min. 3.0, RJ-45, wejscie mini-jack, wyjscie minijack*   |  |  | | --- | --- | | Czas reakcji matrycy [ms]: 8 |  |   Możliwość zawieszenia na ścianie. Głośniki.  Kompatybilność z systemem operacyjnym Windows. W zestawie:  Kabel HDMI Kabel USB Kabel zasilający. Pilot, instrukcja obsługi, uchwyt na kable, wspornik montażowy do kamery internetowej, wspornik montażowy do NUC. | 1 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 2. | Monitor interaktywny | • 65 cali • Rozdzielczość: 4K 3840x2160 • Kontrast 4000:1 • Jasność 450 cd/m² • Głębia kolorów 8 bit+FRC • Czas reakcji ≤10ms • Technologia dotyku IR • 40 punktów dotyku w systemie Windows, 20 punktów w systemie Android • Proporcje obrazu 16:9 • Panel LED o żywotności 50 000 godzin • Slot OPS • Kąt widzenia 178° • Ekran szyba hartowana • Technologia Optical Bonding • Przednia kamera: 48M • Docu Camera:3840 x 2160 • Video/Audio: PAL/NTSC/SECAM • Napięcie robocze: AC 100-240V，50/60Hz • Głośniki 2x20W, 1x15W (głośnik z przodu) • Przód: HDMI1(2.0) x1, Touch(3.0, Type B) x1, USB3.0(Public) x1, MIC in x1,Type C(USB2.0, 65W) x1 Wejścia AV: HDMI In x2 (2.0), DP In x1 (DP 1.2), AC In x1 Wyjścia AV: Earphone x1, HDMI Out(2.0) x1, SPDIF Out x1, AC Out x1 Inne: USB 3.0(Android) x1, USB 3.0(Public) x1, TYPE-C(2.0,5V2A) x1,Touch USB(3.0 Type-B) x3 , RS232 x1, OPS Slots x1, Type-C(For camera USB 2.0) x1 • Obsługiwane formaty multimediów: Obraz: JPEG, BMP, PNG, GIF Film: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, H.265, MOV, FLV (Support 1080P, 4K HD Decoding) Dźwięk: MP3, M4A, (AAC) • Procesor - Amlogic 311D2 • Wejście sieciowe RJ45/8P8C x2 • Waga: 45 kg | 1 | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| GWARANCJA PRODUCENTA MIN. 36 MIESIĘCY NA WSZYSTKIE POZYCJE OD 1 DO 2 | | | | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |

……………………………………………………………………………………………….  
Podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy